落地平台计算书

        工程名称：济南银都大厦；结构类型：框架；建筑高度：123.00m；标准层层高：0.00m ；
        总建筑面积：0.00m2；总工期：0天；施工单位：；

          高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。
        支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架，对于高支撑架的计算规范存在重要
        疏漏，使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.
        《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》，供脚手架设计人员参考。
        模板支架搭设高度为26.0 米，
        搭设尺寸为：立杆的横距 b = 1.20 米，立杆的纵距 l = 0.90 米，立杆的步距 h = 1.50 米。
                
                              落地平台支撑架立面简图
                
                              落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

        采用的钢管类型为Φ48×3.50。
   一、纵向支撑钢管计算:

        纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算，截面力学参数为
        截面抵抗矩 W = 5.08 cm3；
        截面惯性矩 I = 12.19cm4；
        
                             纵向钢管计算简图

        1.荷载的计算：
        (1)脚手板与栏杆自重(kN/m)：
                q11 = 0.150 + 0.300×1.000 = 0.450 kN/m；

        (2)堆放材料的自重线荷载(kN/m)：
                q12 = 3.000×1.000 = 3.000 kN/m；

        (3)活荷载为施工荷载标准值(kN/m)：
                p1 = 2.000×1.000 = 2.000 kN/m

        2.强度计算:
        最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。
        最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和；

        最大弯矩计算公式如下:
                
        最大支座力计算公式如下:
                
        均布恒载：q1 = 1.2 × q11+ 1.2 × q12 = 1.2×0.450+ 1.2×3.000 = 4.140 kN/m；
        均布活载：q2 = 1.4×2.000 = 2.800 kN/m；

        最大弯距 Mmax = 0.1×4.140×0.9002 + 0.117 ×2.800×0.9002 = 0.601 kN.m ；
        最大支座力 N = 1.1×4.140×0.900 +  1.2×2.800×0.900 = 7.123 kN；
        截面应力 σ= 0.601×106 / (5080.0) = 118.247 N/mm2；

        纵向钢管的计算强度 118.247 小于  205.000  N/mm2,满足要求!

        3.挠度计算:
        最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度；

        计算公式如下:
                
        均布恒载:
               q = q11 + q12 = 3.450 kN/m；

        均布活载：
               p = 2.000 kN/m；
               V = (0.677 ×3.450+0.990×2.000)×900.04/(100×2.060×105×121900.0)=1.128mm
        纵向钢管的最大挠度小于 1200.000 /250 与 10,满足要求!

   二、横向支撑钢管计算:

        支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算；
        集中荷载P取纵向板底支撑传递力，P =7.123 kN； 

                               支撑钢管计算简图   

                               支撑钢管计算弯矩图(kN.m) 

                               支撑钢管计算变形图(kN.m) 

                               支撑钢管计算剪力图(kN)   

        最大弯矩 Mmax = 0.633 kN.m ；
        最大变形 Vmax = 1.424 mm ；
        最大支座力 Qmax = 7.582 kN ；
        截面应力 σ= 124.630 N/mm2 ；

        横向钢管的计算强度小于 205.000 N/mm2,满足要求!

        支撑钢管的最大挠度小于900.000/150与10 mm,满足要求!

   三、扣件抗滑移的计算:

                R ≤Rc
        扣件抗滑承载力设计值,取 8.000 kN；

        纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 7.582 kN；

        R < 8 kN , 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!  

        按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编，P96页，
        双扣件承载力设计值取16kN。

   四、模板支架荷载标准值(轴力):

        作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
        1.静荷载标准值包括以下内容：
        (1)脚手架的自重(kN)：

                NG1 = 0.129×26.000 = 3.357 kN；

        钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值，设计人员可根据情况修改。
        (2)栏杆的自重(kN)：
                NG2 = 0.150×1.200 = 0.180 kN；

        (3)脚手板自重(kN)：
                NG3 = 0.300×0.900×1.200 = 0.324 kN；

        (4)堆放荷载(kN)：
                NG4 = 3.000×0.900×1.200 = 3.240 kN；

         经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 7.101 kN；

        2.活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。

         经计算得到，活荷载标准值 NQ = 2.000×0.900×1.200 = 2.160 kN；

        3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

                N = 1.2NG + 1.4NQ = 1.2×7.101+ 1.4×2.160 = 11.545 kN；

   五、立杆的稳定性计算:

        立杆的稳定性计算公式:
                
        其中  N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) ：N = 11.545 kN；
              σ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 Lo/i 查表得到；
              i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) ：i = 1.58 cm；
              A ---- 立杆净截面面积(cm2)：A = 4.89 cm2；
              W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3)：W=5.08 cm3；
              σ-------- 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)；
             [f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 ：[f] =205.00 N/mm2；
              Lo---- 计算长度 (m)；

        如果完全参照《扣件式规范》，由公式(1)或(2)计算

                       lo = k1uh                    (1)
                       lo = (h+2a)                  (2)
        
              k1---- 计算长度附加系数，取值为1.167；
              u ---- 计算长度系数，参照《扣件式规范》表5.3.3；u = 1.730；
              a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度；a = 0.300 m；

        公式(1)的计算结果：
        立杆计算长度 Lo = k1uh = 1.167×1.730×1.500 = 3.028 m；
                Lo/i = 3028.365 / 15.800 = 192.000 ；

        由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.195 ；
        钢管立杆受压强度计算值 ； σ =11544.720 /( 0.195×489.000 )= 121.071 N/mm2；

        立杆稳定性计算 σ = 121.071 小于 [f] = 205.000满足要求！

        公式(2)的计算结果：
                Lo/i = 2100.000 / 15.800 = 133.000 ；

        由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.381 ；
        钢管立杆受压强度计算值 ； σ =11544.720 /( 0.381×489.000 )= 61.965 N/mm2；

        立杆稳定性计算 σ = 61.965 小于 [f] = 205.000满足要求！

        如果考虑到高支撑架的安全因素，适宜由公式(3)计算
        lo = k1k2(h+2a)              (3)
        k2 -- 计算长度附加系数，按照表2取值1.059 ；

        公式(3)的计算结果：
                Lo/i = 2595.291 / 15.800 = 164.000 ；

        由长细比 lo/i  的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.262 ；
        钢管立杆受压强度计算值 ； σ =11544.720 /( 0.262×489.000 )= 90.110 N/mm2；

        立杆稳定性计算 σ = 90.110 小于 [f] = 205.000满足要求！

         模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件，否则存在安全隐患。

        
        以上表参照  杜荣军:   《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》